**附件3**

1月1日FAST提速全网测试及Show2003

降速通关测试方案

**一、方案概要**

本次测试由上海证券交易所（以下简称“本所”）联合全体会员、行情商、信息商进行。测试旨在验证本所FAST行情提速和Show2003行情降速对市场的影响及市场处理行情文件相关系统的就绪情况。测试完成后，Show2003降速相关变更将正式上线，2016年1月4日（2016年首个交易日）起正式生效。FAST行情的提速时间、提速频率，将根据本所统一安排，另行向市场发布通知。

**二、参测单位**

（一）本所。

（二）全体会员、行情商、信息商。

**三、测试内容**

（一）测试环境00

（二）交易时间表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **交易时段** | **内容** |
| 1 | 9:15-9:25 | 集合竞价 |
| 2 | 9:30-10:30 | 连续竞价 |
| 3 | 10:30-10:35 | 盘中休市 |
| 4 | 10:35-11:30 | 连续竞价 |

（三）验证FAST行情发布频率从5秒一幅提升至2秒一幅后，会员现有系统在行情提速后的处理是否正常。

（四）验证Show2003行情发布频率从5秒一幅下降至15秒一幅后，行情处理相关系统的就绪情况。

**四、测试数据准备**

此次测试基础数据以2015年12月31日（周四）00环境闭市后生产数据为准，包括股票证券账户及持仓、交易单元、指定交易、清算路径等。

**五、数据发送与接收**

**（一）开市前通过单向卫星获得以下信息文件**

1.产品基础信息文件接口（CPXX）。

2.产品非交易基础信息接口（FJY）。

3.ETF公告文件（50ETF、180ETF）。

**（二）订单申报**

参测会员使用EzOES接入竞价交易平台00环境进行订单申报，接入IP同生产环境配置。订单申报要求在交易时段内对全市场所有产品进行持续的订单申报，从而模拟出行情不断刷新变化的场景。

**（三）行情接收**

参测会员可使用EzSR接收竞价行情mktdt00.txt、Show2003.dbf。

**（四）盘后数据发送**

参测会员通过EzTrans取得过户数据。

**六、注意事项**

（一）测试完成后，请参测会员于1月1日17:00前至本所官方网站会员专区提交测试反馈表（详见附件）。

（二）测试期间，如发现异常请及时反馈至本所，并留下单位名称、联系人和电话。

测试日现场联系：4009003600，传真：021-68810883，Email：tech\_support@sse.com.cn。

附件：1月1日FAST提速全网测试、Show2003降速通关测

试反馈表

**附件**

1月1日FAST提速全网测试、Show2003

降速通关测试反馈表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **联系信息** | | | | | | |
| 公司代码 |  | | 公司名称 | |  | |
| 联系人 |  | | 联系电话 | |  | |
| 传真 |  | | 电子邮箱 | |  | |
| **调查问卷** | | | | | | |
| 1、是否已经知晓本所行情变动计划：2016年1月4日起SHOW2003降速到15秒一幅  □ 已知晓 □ 未知晓 | | | | | | |
| 2、是否已经完成技术评估和改造  □ 已完成 □ 未完成 计划完成时间 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **测试反馈** | | | | | | |
| 总体测试结果□ 符合预期 □ 不符合预期 | | | | | | |
| * FAST行情接入线路一 | | | | | | |
| 接入方式 | | □ TCP □ UDP | | 接入站点 | | * 陆家嘴 □ 外高桥 |
| 接入带宽 | | □ 2M □ 4M | | 登录PBU | | （TCP填写） |
| 刷新频率 | | (可选) | | 行情延时 | | （可选） |
| 接收软件 | | □ EZSR □ BT □ UT | | 软件版本 | |  |
| 接收包数 | |  | | 丢包率 | |  |
| * FAST行情接入线路二 | | | | | | |
| 接入方式 | □ TCP □ UDP | | | 接入站点 | | * 陆家嘴 □ 外高桥 |
| 接入带宽 | □ 2M □ 4M | | | 登录PBU | | （TCP填写） |
| 刷新频率 | (可选) | | | 行情延时 | | （可选） |
| 接收软件 | □ EZSR □ BT □ UT | | | 软件版本 | |  |
| 接收包数 |  | | | 丢包率 | |  |
| * FAST行情接入线路三 | | | | | | |
| 接入方式 | □ TCP □ UDP | | | 接入站点 | | * 陆家嘴 □ 外高桥 |
| 接入带宽 | □ 2M □ 4M | | | 登录PBU | | （TCP填写） |
| 刷新频率 | (可选) | | | 行情延时 | | （可选） |
| 接收软件 | □ EZSR □ BT □ UT | | | 软件版本 | |  |
| 接收包数 |  | | | 丢包率 | |  |
| 其他反馈意见 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 填报时间 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |